#### error (Error Status Code)

The error element specifies a 32-bit error status code [variant](variant.docx) [type](type.docx) of the form 0xHHHHHHHH.  Each H represents a hexadecimal digit.

The possible values for this element are defined by the [ST\_Error](ST_Error.docx) simple [type](type.docx) (§).

|  |
| --- |
| Parent Elements |
| [array](array.docx) (§); [property](property.docx) (§); [variant](variant.docx) (§); [vector](vector.docx) (§) |